该版本V1.3在上一版本基础上做的优化：
1、更换了 RS485驱动  （解决之前部分用户电脑无法识别串口设备）
2、对CT-Monitor进行更新，（解决部分用户电脑识别串口之后无法打开设备）

该版本V1.4在上一版本基础上做的优化：
1、动态UI显示更加流畅
2、对传感器添加了配置（响应时间、应差、阈值（HH LL HI LO）、传感器闪烁亮灯）
3、记录数据缺失BUG已优化

该版本V1.4.1在上一版本基础上做的优化：
1、添加日志文件，记录通信错误日志。
2、记录数据结果与数值BUG已优化

该版本V1.4.3在上一版本基础上做的优化：
1、Ui优化。
2、复位、预设BUG解决
3、添加项目保存机制
4、修复记录设定BUG
5、新增UI实时统计数据的值

该版本V1.4.8在上一版本基础上做的优化：
1、Ui优化。
2、读取放大器参数
3、添加状态栏，显示状态；
5、新增清除UI实时统计数据

该版本V1.4.9在上一版本基础上做的优化：
1、该版本为测试人员专用版本
2、读取放大器参数，写放大器参数（初始化，拷贝）
3、Ui优化。
4、00 03 00 02 00 02 1A 64   为测式命令 （使用串口工具测试实际时间间隔）

该版本V2.0.0在上一版本基础上做的优化：
1、新增自定义监控画面：图片，线条，文字。
2、时刻同步上位机，放大器的数据。
3、Ui优化，更换图标。
4、错误case更加完善。 
5、全部错误都支持自动重连。

该版本V2.1.0在上一版本基础上做的优化：
1、自定义监控画面更加完善
2、Ui优化，更换图标。
3、错误case更加完善。 
4、解决BUG，文件记录数据的时候退出会卡界面。

该版本V2.2.0在上一版本基础上做的优化：
1、自定义监控画面中的画面缺少对图片，线条，文字的保存-已修复
2、自动打开最近保存的文件


该版本V2.3.0在上一版本基础上做的优化：
1、测试级联，组合sensor简单运算。

该版本V2.4.0在上一版本基础上做的优化：
1、日志类型修改为file。

该版本V2.4.5在上一版本基础上做的优化：
1、修复BUG：
优化状态灯的显示
优化文件采集数据间隔
优化闪退BUG
2、新添加自定义计算功能


该版本V2.4.5在上一版本基础上做的优化：
1、添加传感器头key不匹配 日志
